|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Direct | | | |
| Accès | Tag | Set | Hit | W-b |
| WR 0x5EF1D | 59 | 753 |  |  |
| WR 0x19C7C | 6 | 455 |  |  |
| RD 0x5EF1B | 23 | 753 |  |  |
| RD 0x8CDB0 | 35 | 219 |  |  |
| WR 0x3CDB3 | 15 | 219 |  |  |
| WR 0x5EF15 | 23 | 753 |  |  |
| RD 0x68DBF | 26 | 219 |  |  |
| WR 0xCAF1C | 50 | 753 |  |  |
| RD 0x39C7E | 14 | 455 |  |  |
| WR 0xCAF1A | 50 | 753 |  |  |

6 | 10 |  4

0x5EF1D : 0101 11|10 1111 0001 | 1101

0x19C7C : 0001 10|01 1100 0111 | 1100

0x5EF1B : 0101 11|10 1111 0001 | 1011

0x8CDB0 : 1000 11|00 1101 1011 | 0000

0x3CDB3 : 0011 11|00 1101 1011 | 0011

0x5EF15 : 0101 11|10 1111 0001 | 0101

0x68DBF : 0110 10|00 1101 1011 | 1111

0xCAF1C : 1100 10|10 1111 0001 | 1100

0x39C7E : 0011 10|01 1100 0111 | 1110

0xCAF1A : 1100 10|10 1111 0001 | 1010

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Par ensemble de 2 | | | |
| Accès | Tag | Set | Hit | W-b |
| WR 0x5EF1D | 47 | 241 |  |  |
| WR 0x19C7C | 12 | 455 |  |  |
| RD 0x5EF1B | 47 | 241 |  |  |
| RD 0x8CDB0 | 70 | 219 |  |  |
| WR 0x3CDB3 | 30 | 219 |  |  |
| WR 0x5EF15 | 47 | 241 |  |  |
| RD 0x68DBF | 52 | 219 |  |  |
| WR 0xCAF1C | 101 | 241 |  |  |
| RD 0x39C7E | 28 | 455 |  |  |
| WR 0xCAF1A | 101 | 241 |  |  |

7 | 9 |  4

0x5EF1D : 0101 111|0 1111 0001 | 1101

0x19C7C : 0001 100|1 1100 0111 | 1100

0x5EF1B : 0101 111|0 1111 0001 | 1011

0x8CDB0 : 1000 110|0 1101 1011 | 0000

0x3CDB3 : 0011 110|0 1101 1011 | 0011

0x5EF15 : 0101 111|0 1111 0001 | 0101

0x68DBF : 0110 100|0 1101 1011 | 1111

0xCAF1C : 1100 101|0 1111 0001 | 1100

0x39C7E : 0011 100|1 1100 0111 | 1110

0xCAF1A : 1100 101|0 1111 0001 | 1010

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Par ensemble de 4 | | | |
| Accès | Tag | Set | Hit | W-b |
| WR 0x5EF1D | 94 | 241 |  |  |
| WR 0x19C7C | 25 | 199 |  |  |
| RD 0x5EF1B | 94 | 241 |  |  |
| RD 0x8CDB0 | 140 | 219 |  |  |
| WR 0x3CDB3 | 60 | 219 |  |  |
| WR 0x5EF15 | 94 | 241 |  |  |
| RD 0x68DBF | 104 | 219 |  |  |
| WR 0xCAF1C | 202 | 241 |  |  |
| RD 0x39C7E | 57 | 199 |  |  |
| WR 0xCAF1A | 202 | 241 |  |  |

8 | 8 |  4

0x5EF1D : 0101 1110 | 1111 0001 | 1101

0x19C7C : 0001 1001 | 1100 0111 | 1100

0x5EF1B : 0101 1110 | 1111 0001 | 1011

0x8CDB0 : 1000 1100 | 1101 1011 | 0000

0x3CDB3 : 0011 1100 | 1101 1011 | 0011

0x5EF15 : 0101 1110 | 1111 0001 | 0101

0x68DBF : 0110 1000 | 1101 1011 | 1111

0xCAF1C : 1100 1010 | 1111 0001 | 1100

0x39C7E : 0011 1001 | 1100 0111 | 1110

0xCAF1A : 1100 1010 | 1111 0001 | 1010